**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **Шкаф сушильный вакуумный, VD 23, Binder, Германия** |
| **Назначение** | **Применяются для сушки и термообработки материалов, не содержащих воспламеняющихся растворителей;**  **Характеристики модели VD23:**   * объем внутренней камеры, л — 24; * диапазон температур, °С — от +9 выше комнатной до +220; * время нагрева, мин - 80 (до 100 °С); * флуктуация температуры — 0,1; * вариация температуры при 100 °С — 1; * количество полок, стандарт/макс, шт. — 1/4; * нагрузка на раздвижную полку, кг —20; * полная разрешенная нагрузка, кг — 50; * предельный допустимый уровень вакуума, мбар — 0,01; * интенсивность утечки, бар/час — не более 0,01; * номинальная мощность, Вт — 900; * внутренние размеры камеры, Ш х В х Г, мм — 285 х 285 х 295; |
| **Ссылка для бронирования** | ??? |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалов |
| **Год выпуска** | 2022 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Съемка оборудования не производилась. Субчева Елена.  https://www.dia-m.ru/upload/iblock/579/shkaf_sushilnyy_vakuumnyy_24_l_vd_23_binder.jpg |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.