**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **pH-метр, FiveEasy Plus F20-Stnd, Mettler Toledo, США** |
| **Назначение** | Диапазон рН от 0,00 до 14,00  Дискретность рН ± 0,01  Температурный диапазон, °C от 0 до 100  Точность измерения температуры, °C ± 0,5  Температурная компенсация автоматическая и ручная |
| **Ссылка для бронирования** | ??? |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалов |
| **Год выпуска** | 2020 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Необходимо провести съемку, Волков Илья Николаевич  https://tehnexus.ru/wp-content/uploads/2016/09/fiveeasyplus.png |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.