**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **Бидистиллятор стеклянный, Puridest PD 2 DG, Lauda,** |
| **Назначение** | Бидистиллятор стеклянный LAUDA Puridest PD 2 DG используется для подготовки медицинских и бактериологических образцов, культур клеток и тканей, а также при приготовлении реагентов. Благодаря стеклянному внутреннему оснащению на выходе получается чрезвычайно низкое содержание ионов металлов. |
| **Ссылка для бронирования** | ??? |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалов |
| **Год выпуска** | 2020 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Необходима съемка.  Волков Илья  Бидистиллятор стеклянный LAUDA Puridest PD 2 DG, 2 л/ч |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.