**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **Весы аналитические, Explorer EX125D, Ohaus, США** |
| **Назначение** | Дискретность отсчета, 0.00001/0.0001 г  Макс, 52/120 г  Мин, 0,1 г  Воспроизводимость (СКО), ±0.0001 г  Линейность, ±0.0001 г  Время стабилизации, ≤7 с  Размер платформы, Ø 80 мм  Масса, 6.9 кг |
| **Ссылка для бронирования** | ???? |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалов |
| **Год выпуска** | 2020 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Необходима съемка, Волков Илья Николаевич  Поиск на боковой панели запросов |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.