**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **Гомогенизатор, Ultra-TURRAX T25 digital, IKA, Германия** |
| **Назначение** | Высокопроизводительный диспергатор для объемов от 1 до 2000 мл (H2O).  Сфера применения  от гомогенизации проб сточных вод для лабораторных реакторов, до диспергирования в условиях вакуума и повышенного давления и подготовки проб для медицинской диагностики.   |  |  | | --- | --- | | Технические характеристики: | | | Потребляемая \ Производимая мощность привода [Вт] | 500 \ 300 | | Обрабатываемый объем (H2O) мин. \ макс. [л] | от 1 до 2000 | | Вязкость [мПас] | 5000 | | Диапазон вращающего момента [1/мин] | 3500-24000 | | Контроль диапазона скоростей | плавный | | Индикатор скорости | Диодная линия | | Уровень шума без диспергирующего элемента [dB(A)] | 73 | | Размеры [мм] | 65 x 240 x 80 | | Напряжение [В] \ Частота [Гц] | 230 \ 50/60 | | Вес [кг] | 1,6 | | Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 | |
| **Ссылка для бронирования** | ???? |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалов |
| **Год выпуска** | 2020 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Необходима фотосъемка. Субчева Елена.  IKA Диспергаторы T 25 digital ULTRA-TURRAX® |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.