**Шаблон карточки оборудования**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название оборудования** | **Сушилка лиофильная Alpha 3-4 LSCbasic, Christ,** |
| **Назначение** | Лабораторная лиофильная сушка Alpha 3-4 LSCbasic с воздушным охлаждением и интуитовно понятным удобным контроллером управления LSCbasic, настольное исполнение, Используется для лиофильной сушки в круглодонных колбах, виалах, пеницилиновых флаконах и ампулах на не обогреваемых полках. Специализированная система доступна в двух разных конфигурациях пакетов. Отвечает повышенным требованиям безопасности для воспламеняющихся растворителей.  Мин. температура конденсора -105°C  Производительность конденсера 2.5 кг/24 ч  Объем рабочей камеры 4 л |
| **Ссылка для бронирования** | ???? |
| **Ресурсный центр**  (к которому относится оборудование) | Ресурсный центр Биоматериалов |
| **Год выпуска** | 2020 |
| **Фото со съемки оборудования**  (прим: SIR\_2888) | Съемка не проводилась. Субчева Елена.  Лиофильная сушка Martin Christ Alpha 3-4 LSC basic |

По ссылке вы можете ознакомиться с примером карточки:

<https://siriusuniversity.ru/equipment/bruker-avance-neo-400-mhz/>

Спасибо, что уделили время и заполнили данную информацию.